Zmiany w stosunku do koncepcji wprowadzone przez Zamawiającego:

1. Zasilanie budynków w ciepłą wodę dla celów C.O. oraz CWU – z ciepłowni – GPEC Tczew, należy zaprojektować w uzgodnieniu z gestorem sieci. Każdy  
   z budynków będzie posiadał własny węzeł ciepłowniczy. Projekt i dostawa wyposażenia węzłów – po stronie GPEC Tczew. Projekt pomieszczeń –  
   po stronie Wykonawcy projektu rewitalizacji.
2. Planowana jest całkowita rozbiórka budynków filii Biblioteki Miejskiej przy ulicy Kościuszki 2 w Tczewie (oznaczonych literą „C” i „D”), a w ich miejscu należy zaprojektować nowy obiekt zgodnie z programem funkcjonalnym oraz wytycznymi zawartymi w koncepcji modernizacji biblioteki.
3. Budynek C i D na ulicy Kościuszki 2 – ma być całkowicie podpiwniczony, pod częścią C – jako kondygnacja techniczno-magazynowa.
4. W budynku Miejskiej Biblioteki przy ul. J. Dąbrowskiego 6 należy zaprojektować system wentylacji mechanicznej z uwzględnieniem schłodzenia dla wybranych pomieszczeń w uzgodnieniu z Zamawiającym oraz Użytkownikiem.